NÁVODNÉ POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ GEOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ V PŘÍLOHÁCH SEKCE 2 FORMULÁŘE ART262
[bookmark: _Hlk149124149]Pokyny obsahují definice pojmů pro správné pochopení obsahu sledovaných ukazatelů a návod pro vyplnění příloh pro sběr geografických údajů. Materiál vychází z dosavadních zkušeností ze sběru dat a byl připraven v širším kontextu relevantních právních předpisů a dokumentů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, Pokynů BEREC pro zeměpisné mapování budování sítí (BoR (26) 73, dále jen „Pokyny k mapování“) a Pokynů BEREC pro sítě s velmi vysokou kapacitou (BoR (25) 182, dále jen „Pokyny VHCN“).
Za správnost vyplněných údajů odpovídá povinná osoba podle § 114 zákona o elektronických komunikacích. Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) správnost údajů ověřuje, a to jak na administrativní úrovni (proces verifikace dat), tak i v případech pochybností kontrolou s šetřením na místě, pokud to je nezbytné. Při případné kontrole Úřad postupuje podle pravidel kontroly, a to i s využitím uveřejněných metodických pokynů, konkrétně dokumentů „Metodika pro měření a vyhodnocení datových parametrů pevných sítí elektronických komunikací“ a „Metodika pro vyhodnocování dopadu kapacity sítí elektronických komunikací na výkon služeb přístupu k internetu“ v jejich aktuálním znění. 
Další informace ke sběru dat včetně specifických případů lze nalézt v odpovědích na nejčastěji kladené dotazy, které jsou zveřejněny na webových stránkách Úřadu v části Informace k vyplňování údajů do formulářů ART.
	[bookmark: _Hlk207274078]AKTUALITY PRO SBĚR DAT ZA ROK 2026:
Struktura i rozsah sbíraných údajů zůstávají stejné jako v předchozím sběru dat za rok 2025.


I. OBECNÉ INFORMACE O VYPLŇOVÁNÍ GEOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ:
V geografickém členění se pro potřeby zeměpisného mapování podle § 115a zákona o elektronických komunikacích sbírají údaje o poskytovaných službách přístupu k internetu v pevném místě a o dostupnosti a parametrech veřejné komunikační sítě určené k poskytování služby přístupu k internetu v pevném místě, a to v následující struktuře:
[image: ]
V úvodu jednotlivých příloh pro vyplňování geograficky členěných údajů je k dispozici volba pro explicitní vyjádření skutečnosti, že povinná osoba není provozovatelem infrastruktury v dané technologické kategorii, tj. pouze poskytuje službu přístupu k internetu na infrastruktuře provozované jiným subjektem. Po zaškrtnutí volby (umístěné nad tabulkou pro vyplňování sledovaných údajů, viz i obr. níže) umožní příloha vyplnit pouze informace o adresních místech a poskytovaných službách ve sloupcích a–d. Současně se deaktivuje automatická kontrola upozorňující na chybějící údaje o infrastruktuře, pokud jsou vyplněny údaje o poskytovaných službách.
[image: ]
Granularita – podrobnost sběru: Data se sbírají v členění na jednotlivá adresní místa (ADM) podle v době sběru dat relevantního číselníku adresních míst RÚIAN.
Kategorizace sbíraných dat podle zařazení k technologické kategorii (technologie/přenosové médium):
· kovové vedení s xDSL (ADSL, VDSL, FTTCab s navazujícím DSL segmentem) – zahrnuje i případy, kdy je přípojka xDSL provozovaná z místa hlavního rozvodu poskytovatele, popřípadě z vysunutého DSLAM, nebo prostřednictvím G.fast a MG.fast
· bezdrátový přístup ve volných pásmech – zejména v pásmech 2,4 GHz; 5 GHz; 60 GHz a 10 GHz nebo 17 GHz a zahrnuje i tzv. WiFi přístupy 
· bezdrátový přístup v licencovaných pásmech (bez zahrnutí přístupu k internetu poskytovaného prostřednictvím sítí LTE a 5G)  
· [bookmark: _Hlk172565494]bezdrátový přístup v licencovaných pásmech (pouze přístup k internetu v pevném místě poskytovaný prostřednictvím sítí LTE a 5G (tzv. fixní LTE/5G)) – vykazují se pouze údaje o přístupech či pokrytých adresních místech s pevně stanoveným místem (či sjednaným výčtem adresních míst) odběru služby, u nichž není aplikováno omezení objemu stažených dat (tzv. FUP)[footnoteRef:1] [1:  V případě služeb čistě fixního charakteru, tedy služeb, které jsou poskytovány v jediném konkrétním místě připojení, je příslušným adresním místem tzv. instalační adresa. V případě služeb nomadického charakteru, které nejsou omezeny na jedno pevné místo, ale lze k nim přistupovat z více (sjednaných) pevných míst v rámci pokrytí sítě, je příslušným adresním místem primární adresa, kterou si účastník pro využívání dané služby zvolil v účastnické smlouvě.] 

· sítě kabelové televize (zakončené kabelovým modemem) – zahrnuje případy, kdy je přípojka provozovaná na koaxiálních kabelech zakončena kabelovým modemem, včetně tzv. hybridních sítí HFC (Hybrid Fiber-Coax), typicky s využitím standardu DOCSIS nebo případně MoCA
· optická vlákna FTTH – jedná se o případy, kdy je optické vlákno vedeno až do účastnické zásuvky u koncového uživatele prostřednictvím pasivní (PON) či aktivní (AON) optické sítě
· optická vlákna FTTB – jedná se o případy, kdy je optické vlákno zakončeno na patě budovy s navazujícími vnitřními rozvody s výjimkou rozvodů zakončených kabelovým modemem či xDSL/G.fast modemem
· ostatní způsoby (včetně PLC)[footnoteRef:2] [2:  Údaje o přístupu k internetu prostřednictvím satelitu se v geografickém členění nesbírají.] 

Rozhodující pro zařazení do jednotlivých kategorií je převládající způsob připojení konkrétního adresního místa v části sítě označované jako tzv. „poslední míle“.
Způsob realizace vnitřních rozvodů, resp. vedení realizované do koncového bodu přístupové sítě u uživatele, je relevantní pouze pro zařazení do následujících kategorií:
· sítě kabelové televize, kde je rozhodující zakončení kabelovým modemem
· kovové vedení xDSL, kde je rozhodující zakončení xDSL/G.Fast modemem 
· optická vlákna FTTH, kdy je optické vedení realizované až do koncového bodu sítě u uživatele

II. SBĚR DAT O SLUŽBÁCH
Kdo vyplňuje: Informace o přístupech vyplňují povinné osoby, které poskytují službu přístupu k internetu v pevném místě účastníkovi – koncovému uživateli (tedy na maloobchodní úrovni), a to bez ohledu na to, zda provozují příslušnou infrastrukturu.
Co se vyplňuje:
· počet přístupů je definován jako počet existujících aktivních přípojek, na kterých je poskytována služba přístupu k internetu v pevném místě prostřednictvím dané technologie
· počet přístupů nepodnikajících osob – jedná se o „podmnožinu“ ukazatele počet přístupů, tj. aktivní přípojky, na kterých je poskytována služba přístupu k internetu nepodnikajícím subjektům (zpravidla přípojky pro domácnosti)

III. SBĚR DAT O INFRASTRUKTUŘE 
[bookmark: _Hlk172564182]Kdo vyplňuje: Informace o síti elektronických komunikací vyplňují povinné osoby, které na daném adresním místě provozují příslušnou infrastrukturu nebo které jsou schopny ji dobudovat.
Co se vyplňuje: 
1. informace o pokrytí adresního místa disponibilní přípojkou a o jejích parametrech (ANO/NE, rychlostní interval)
· pouze v technologické kategorii sítě kabelové televize: informace o standardu DOCSIS 3.1 a vyšší (ANO/NE)
2. třída VHCN sítě (0, 1, 2, 3, 4)
1. POKRYTÉ ADRESNÍ MÍSTO DISPONIBILNÍ PŘÍPOJKOU, DISPONIBILNÍ PŘÍPOJKA A JEJÍ PARAMETRY
[bookmark: _Hlk172564360]Pokryté adresní místo je adresní místo, na kterém povinná osoba provozuje nebo je schopna dobudovat alespoň jednu disponibilní přípojku.
Disponibilní přípojka je:
· přípojka instalovaná u koncového uživatele (bez ohledu na to, zda je jejím prostřednictvím poskytována služba, či nikoliv), tedy již existující přípojka, nebo
· dosud fakticky neinstalovaná přípojka, kterou je ale povinná osoba schopna a ochotna zřídit a poskytnout na ní službu příslušných parametrů, a to při kumulativním splnění všech následujících podmínek:
· na adresním místě existuje komerční nabídka služby přístupu k internetu odpovídající příslušným vykázaným parametrům přípojky;
· povinná osoba je schopna a ochotna na daném místě zřídit přípojku odpovídající příslušným vykázaným parametrům a poskytnout odpovídající službu přístupu k internetu do čtyř týdnů od vyslovení zájmu ze strany účastníka, aniž by případné poplatky za zřízení přípojky a zprovoznění služby přesáhly svou běžnou výši;
· pokud bude potřeba provést instalaci přípojky (zřídit přípojku), musí k tomu dojít bez vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů
· nepřiměřeně vysoké investiční náklady: např. rozsáhlé výkopové práce nebo stavba stožárů;  
· příklady přiměřených nákladů: instalace rozvodů v bytovém domě, zajištění instalace koncového zařízení, posílení kapacity v posledním koncovém úseku účastnického vedení např. výměnou aktivních síťových prvků;
· jestliže je k poskytování služby daných parametrů nutné dobudovat vedle samotné přípojky též distribuční bod zařízení umožňující spojení s koncovým bodem sítě (např. účastnický rozvaděč, outdoor jednotka) umístěnéý na stejném adresním místě jako disponibilní přípojka, případně v jeho těsné blízkosti (v řádech jednotek metrů), může povinná osoba při uvádění pokrytých adresních míst disponibilní přípojkou brát v úvahu i takové adresní místo, ento doposud neexistující distribuční bod, pokud je schopna  takové zařízení schopna jej dobudovat za výše uvedených podmínek. U bezdrátových sítí musí existovat přístupový bod (obvykle stožár s anténou) v přímé viditelnosti daného adresního místa3. Ostatní distribuční přístupové (případně distribuční) body a další části navazující sítě musejí být k okamžiku sběru dat dostupné, tj. vybudované.
	Za disponibilní přípojku může být pro „kabelové“ sítě považována např. i přípojka přivedená k hranici pozemku (u rodinného domu) nebo k rozvaděči (v bytovém domě). 
V rámci přiměřených nákladů lze realizovat např.:
· propojení v mezilehlých rozvaděčích tak, aby vznikla kontinuální přenosová cesta od portu aktivního zařízení do účastnické zásuvky;
· instalaci a připojení vnitřního vedení od domovního rozvaděče do bytové zásuvky do připravených lišt, trubiček, či jeho protažení stoupací šachtou bez nutnosti narušovat zděné konstrukce zasekáváním do drážek apod.;
· instalaci a připojení vedení od účastnického rozvaděče do bytové zásuvky v závěsu nebo v drážce, např. podél obrubníku přístupové cesty.
Za disponibilní přípojku může být pro „bezdrátové“ sítě považována i např. přípojka v dosahu pokrytí existujícího distribučního přístupového bodu typicky v přímé viditelnosti daného adresního místa[footnoteRef:3]. Konkrétně se jedná o takové přípojky, u nichž je přímá viditelnost z  existujícího přístupového bodu na adresní místo přípojky bez ohledu na to, zda je toto adresní místo již vybaveno zařízením umožňujícím spojení s koncovým bodem sítě (outdoor jednotkou), nebo je toto zařízení nutné instalovat, a antén distribučního bodu na případné umístění bezdrátového komunikačního zařízení disponibilní přípojky, přičemž při instalaci není nutné narušovat zděné konstrukce, a zároveň výkonová bilance spoje dovolí spolehlivé dodržení vykázaných rychlostí při poskytnutí služby. [3:  Viz i Pokyny k mapování: definice pokrytých prostor v bodu 2.1 Definice: „V případě sítí FWA platí, že daný prostor je pokryt existující sítí, pokud se poblíž nachází existující přístupový bod (obvykle stožár s anténou), zpravidla s přímou viditelností na polohu koncového uživatele.“] 

V souvislosti s posuzováním přiměřenosti nákladů lze akceptovat např. instalaci posledního spojení od existujícího distribučního přístupového bodu poskytovatele do adresního místa koncového uživatele, a to včetně instalace outdoor jednotek (typicky směrových antén) a jejich aktivace. Obdobně lze akceptovat např. instalaci a připojení vnitřního kovového kabelu do aktivního prvku poskytovatele instalovaného v budově a jeho dovedení do bytové zásuvky pomocí připravených lišt, trubiček, či jeho protažení stoupací šachtou bez nutnosti narušovat zděné konstrukce zasekáváním do drážek (v případě sdílení spoje koncovými uživateli v domě s více bytovými jednotkami (tzv. WTTB – Wireless to the building)).


Rychlostní parametry disponibilní přípojky:
U každého adresního místa, které povinná osoba vykáže jako pokryté disponibilní přípojkou, vyplní i rychlostní parametry disponibilní přípojky, a to v členění na:
· efektivní rychlost – download
· efektivní rychlost – upload
· maximální dosažitelná rychlost – download
· maximální dosažitelná rychlost – upload
Každé z těchto rychlostí povinná osoba přiřadí rychlostní interval z následujícího rozsahu[footnoteRef:4]: [4:  Pokud je povinná osoba schopna poskytnout na daném adresním místě službu přístupu k internetu v pevném místě s rychlostí pouze do 2 Mbit/s, neuvede u příslušného typu rychlosti žádný rychlostní interval.] 

· od 2 Mbit/s (včetně) do 10 Mbit/s
· od 10 Mbit/s (včetně) do 30 Mbit/s
· od 30 Mbit/s (včetně) do 100 Mbit/s
· od 100 Mbit/s (včetně) do 300 Mbit/s
· od 300 Mbit/s (včetně) do 1 Gbit/s
· od 1 Gbit/s (včetně)
Efektivní rychlost[footnoteRef:5]:  [5:  Odpovídá Expected peak time speed z Pokynů k mapování, TCP propustnost na 4. vrstvě ISO/OSI modelu sítě.] 

Efektivní rychlost popisuje skutečnou schopnost sítě. Nevztahuje se k žádné konkrétní maloobchodní službě aktuálně poskytované/odebírané na dané adrese, ale k potenciálně nejkvalitnější službě dostupné prostřednictvím vykázané přípojky. Odpovídá rychlosti, kterou může účastník – koncový uživatel na daném adresním místě očekávat při využívání předmětné služby, a to i v době provozní špičky. 
Maximální dosažitelná rychlost[footnoteRef:6]:  [6:  Odpovídá Maximum achievable speed z Pokynů k mapování, TCP propustnost na 4. vrstvě ISO/OSI modelu sítě.] 

Maximální dosažitelná rychlost je rychlost, kterou by koncový uživatel mohl dosáhnout po určitou dobu (např. alespoň jednou za den) při používání potenciálně nejkvalitnější služby dostupné prostřednictvím vykázané přípojky.
Vykazování maximální dosažitelné a efektivní rychlosti:
Co se provázanosti s vykázanou efektivní rychlostí týče, rychlostní interval maximální dosažitelné rychlosti může být shodný (zejména v případě, kdy se hodnota efektivní rychlosti nachází ve „spodní části“ intervalu), nebo o jeden interval vyšší (zejména v případě, kdy se hodnota efektivní rychlosti nachází v „horní části“ intervalu). 
Údaje o rychlosti je možné vyplnit automaticky s využitím příslušných funkčních tlačítek odvozením z efektivní rychlosti nebo maximální dosažitelné rychlosti (k dispozici jsou tlačítka pro odvození stejného nebo o 1 interval vyššího intervalu viz odstavec výše).  Pro odvození musí být vždy vyplněna jedna rychlost pro download a jedna pro upload.
Příslušná funkční tlačítka umožní na úrovni jednotlivých záznamů automatické načtení odvozených rychlostních intervalů. Toto automatické doplnění je umožněno pouze v případě, kdy údaje o rychlosti nebyly dosud vyplněny, tj. k doplnění dojde pouze do příslušných prázdných polí a nedojde tak k přepsání již zadaných nebo dříve automaticky načtených údajů. V případě potřeby je umožněna následná „ruční“ korekce automaticky doplněných údajů. 
V případě, že na adresním místě (lze i v celé příloze) bude vyplněna jen jedna varianta rychlosti pro download a pro upload (maximální dosažitelná nebo efektivní), dojde před odevzdáním formuláře k automatickému doplnění nevyplněných hodnot odvozením stejného rychlostního intervalu z vyplněných intervalů rychlosti.
Zásady pro vykazování rychlostí:
· Povinná osoba při uvádění pokrytých adresních míst a jednotlivých rychlostních intervalů zohlední nejen reálné kapacitní možnosti přístupové (účastnické) části sítě a posledního přístupového bodu, ale i jí dostupnou kapacitu v navazující části sítě (části přípojné nebo distribuční sítě v dané lokalitě) tak, aby byla schopna na všech vykázaných pokrytých adresních místech současně poskytovat službu dané kvality (o vykázaných rychlostech) – v případě efektivní rychlosti to platí i pro dobu provozní špičky.
· Vyhodnocení potenciálu poskytnout uvedenou službu vykázaného rychlostního intervalu na daném adresním místě je plně na zodpovědnosti povinné osoby vyplňující formulář. Jen ta při vyplňování může zvážit, kolik adresních míst je schopna v dané lokalitě pokrýt a s jakými parametry disponibilních přípojek.
· Povinná osoba musí vzít v úvahu i aspekt agregace (sdružování toků). Je nutné, aby vykázaná pokrytá adresní místa disponibilní přípojkou v příslušných rychlostních kategoriích odpovídala kapacitě sdíleného segmentu a aktivních síťových prvků.
	Agregace je nutným procesem při postupném slučování toků od jednotlivých uživatelů směrem k páteřní síti a dále do internetu. Agregace je spojena s koncentrací provozu, která je nutná pro ekonomicky efektivní výstavbu a provozování sítí. Může tedy být určitým „úzkým hrdlem“ pro dosažitelné rychlosti v koncovém bodě sítě. S ohledem na charakter služeb musí být nastaven tzv. agregační poměr (koncentrační poměr). Jeho výše je závislá na: charakteru toků (tedy např. zda jsou uživateli poskytovány služby televizního a rozhlasového vysílání), celkovém objemu přenášených dat, charakteru provozu (řada služeb generuje poloduplexní toky apod.), aktivitě uživatelů (např. webové služby generují krátké dávky dat s dlouhými pauzami, kdy si uživatel prohlíží obsah), přítomnosti uživatele v domácnosti (při nepřítomnosti uživatele je komunikace nižší, např. udržování spojení speciálních M2M aplikací, stahování na pozadí apod.), počtu zdrojů dat (větší počet zdrojů dat připouští vyšší agregační poměr) a na tom, zda se jedná o dávkový režim, či kontinuální tok.


Úřad může správnost vykázaných rychlostí podrobit kontrole, v takovém případě se bude řídit zejména metodickými pokyny uvedenými v úvodu tohoto dokumentu.
Standard DOCSIS 3.1 (pouze u sítí kabelové televize)
V případě, že na daném adresním místě je infrastruktura provozovaná s využitím standardu DOCSIS 3.1 a vyššího, vyplňuje se u daného záznamu "ANO".
2. TŘÍDA SÍTĚ VHCN
	Definice a parametry pro sítě s velmi vysokou kapacitou (VHCN) vycházejí ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (čl. 2/2 a recitál 13), a ze souvisejících Pokynů VHCN. Připojení prostřednictvím VHCN sítí se v kontextu uvedených dokumentů člení na pevné a bezdrátové, přičemž pevným připojením se ve vztahu k VHCN rozumí připojení prostřednictvím sítí, které pro přenos dat využívají kovová (včetně koaxiálních) nebo optická přenosová média. 
Obecnou definici doplňují Pokyny VHCN, které určují jednotlivé třídy takto: 
Sítí VHCN je v případě pevného připojení (FTTH/B, xDSL, CATV): 
a) síť sestávající plně z optických vláken až do budovy = třída VHCN 1, nebo 
b) jiná pevná síť umožňující na koncovém bodu sítě zajistit:
[bookmark: _Hlk53737930]– „downlink data rate“ 		≥ 1 000 Mbit/s
– „uplink data rate“ 		≥ 200 Mbit/s
– chybovost paketů 		max. 0,05 % 
– ztrátovost paketů 		max. 0,0025 % 
– obousměrné zpoždění IP paketů 	max. 10 ms 
– kolísání zpoždění 		max. 2 ms
– dostupnost služby 		min. 99,9 % za rok 
= třída VHCN 3
Prahové hodnoty výkonnosti jsou založeny na rychlosti přenosu dat na úrovni užitečného zatížení protokolu transportní vrstvy pro downlink a uplink (4. vrstva ISO/OSI modelu sítě).
Sítí VHCN je v případě bezdrátového připojení (bezdrátový přístup v licencovaných pásmech a bezdrátový přístup ve volných pásmech): 
a) síť sestávající plně z optických vláken až k základnové stanici (či obdobnému bezdrátovému přístupovému bodu (AP)[footnoteRef:7], tzn. bodu s aktivním komunikačním zařízením pro vysílání, přenos a směrování provozu ke a od koncového uživatele) = třída VHCN 2, nebo  [7:  Jedná se pouze o poslední distribuční bod v síti (přístupový bod, od kterého vede spoj ke koncovému uživateli), tzv. "obslužné místo“.] 

b) jiná bezdrátová síť umožňující na koncovém bodu sítě zajistit:
– „downlink data rate“ 		≥ 350 Mbit/s 
– „uplink data rate“ 		≥ 50 Mbit/s 
– chybovost paketů 		max. 0,01 % 
– ztrátovost paketů 		max. 0,01 % 
– obousměrné zpoždění IP paketů 	max. 18 ms 
– kolísání zpoždění 		max. 5 ms
– dostupnost služby 		min. 99,9 % za rok 
= třída VHCN 4
Prahové hodnoty výkonnosti jsou založeny na rychlosti přenosu dat na úrovni užitečného zatížení protokolu transportní vrstvy pro downlink a uplink (4. vrstva ISO/OSI modelu sítě).
Pokud bezdrátové připojení splňuje „přísnější“ kritéria třídy VHCN 3, primárně určená pro služby pevného (kabelového) připojení (kovová a optická přenosová média), vykazuje se taková síť za „pevnou VHCN“ třídy VHCN 3.
Pozn.: Pojmy downlink a uplink data rate představují parametry sítě ve smyslu rychlosti přenosu dat pro downlink a uplink. Pro určení příslušné třídy dané výkonnostními parametry (třída 3 a 4) je rozhodující potenciální schopnost sítě poskytovat v koncovém bodě službu o příslušných kvalitativních parametrech, aniž by služba musela být v době vykázání fakticky poskytována nebo nabízena.


Adresní místo je pokryto přípojkou odpovídající požadavkům na některou ze tříd sítí VHCN, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky pro koncový bod sítě VHCN.
Zásady pro vykazování třídy VHCN:
· Třída VHCN nezávisí na aktuální komerční nabídce služeb ani na charakteru aktuálně poskytovaných služeb, ale na přenosovém médiu (podílu optické části viz výše) u tříd VHCN 1 a 2 nebo na samotné schopnosti sítě poskytovat službu, která by odpovídala parametrům pro klasifikaci tříd VHCN 3 a 4.
· Charakter sítě ve smyslu tříd VHCN 3 a 4 je potřeba posuzovat v dílčích oblastech (oblast přístupového uzlu, oblast skupiny rodinných domů, budova s více bytovými jednotkami) a každou z těchto oblastí vyhodnocovat zvlášť. Schopnost sítě nelze vyhodnotit na jediném místě a výsledek uplatnit na celou síť.
· Pro ověření správnosti vykázaných dat, zde konkrétně zařazení do jednotlivých VHCN tříd, může Úřad požadovat po poskytovateli služby přístupu k internetu zřízení testovací služby pro ověření schopností sítě takovou službu na daném adresním místě realizovat.
Pokud je adresní místo sítí VHCN pokryto, vybere povinná osoba u daného záznamu příslušnou třídu VHCN (1 až 4, resp. příslušný „kód třídy VHCN“).
V případě souběžného splnění kritérií více VHCN tříd postupuje povinná osoba následovně:
· Pokud v případě pevného připojení splňuje parametry třídy VHCN 1 a VHCN 3, vyplní třídu VHCN 1.
· Pokud v případě bezdrátového připojení splňuje parametry třídy VHCN 2 a VHCN 4, vyplní třídu VHCN 2.
· Pokud v případě bezdrátového připojení splňuje současně i parametry třídy VHCN 3, vyplní třídu VHCN 3.
Pokud adresní místo pokryto sítí VHCN není, vybere povinná osoba u daného záznamu třídu VHCN 0, případně ponechá pole prázdné a systém ESD třídu VHCN 0 doplní automaticky.
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