VI.

PLATNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 154/2005 Sb.
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

NAŘÍZENÍ VLÁDY

č. 154/2005 Sb.

ze dne 6. dubna 2005 

o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel 

	Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (dále jen "zákon") k provedení § 24 odst. 5 a § 37 odst. 2 zákona: 

§ 1 
Výše poplatků 

	(1) Výše ročních pevných částek poplatků nebo způsob výpočtu ročních poplatků jsou uvedeny v sazebníku poplatků za využívání rádiových kmitočtů a poplatků za využívání čísel, který je v příloze k tomuto nařízení.  
 
	(2) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů a čísel za dobu kratší než jeden kalendářní rok se stanoví jako násobek jedné dvanáctiny ročního poplatku a počtu celých měsíců ode dne nabytí právní moci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo oprávnění k využívání čísel v příslušném roce včetně měsíce, ve kterém toto oprávnění pozbývá platnosti. 
 
	(3) Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely činí 10 % výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů uvedené v příloze k tomuto nařízení. 

§ 2 
Splatnost poplatků 

	Poplatky za využívání rádiových kmitočtů podle § 24 odst. 2 zákona a poplatky za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel podle § 37 odst. 2 zákona jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo oprávnění k využívání čísel a dále k 31. lednu každého roku po dobu platnosti těchto oprávnění. 

§ 3 
Účinnost

	Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2005. 

Předseda vlády: 

Ministr informatiky: 

Příloha k nařízení vlády č. 154/2005 Sb.

Sazebník poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

Položka 1 
 	
POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ 
 
1) Pro účely tohoto sazebníku se rozumí: 
 
a) jedním rádiovým kmitočtem číselná hodnota rádiového kmitočtu včetně k ní vztažené zabrané šířce pásma, uvnitř které je povoleno vysílání, 
 
b) využíváním rádiového kmitočtu umožnění jeho nepřetržitého využívání podle podmínek a v rozsahu stanoveném v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů po dobu platnosti tohoto oprávnění, 
 
c) výstupním výkonem Q použitého zařízení výkon vysílacího rádiového zařízení dodávaný do anténního napáječe. 
 
	2) Pro duplexní nebo semiduplexní způsob provozu se poplatky vyměřují za každý rádiový kmitočet. 
 
	3) Poplatky za využívání rádiových kmitočtů účastnickými elektronickými komunikačními zařízeními komunikujícími se základnovými stanicemi na základě všeobecných oprávnění, se vyměřují v rámci individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uděleného provozovatelům základnových stanic. Tento poplatek je roven poplatku stanovenému za využívání duplexního rádiového kmitočtu základnovou stanicí (neplatí pro pozemní pohyblivou službu). 

A. POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA 

A. 1. Celoplošné rádiové sítě 
Kč ročně dle výpočtu

Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty využívány rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. Celoplošnými rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu. 
 
Výpočet:
C = S1 x K1 x K16
kde je
C	Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu
S1	Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
	S1 = 1600 Kč 
K1	Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.
Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.
	K1 = 1       pro 1 kHz 
	K1 = 0,25    pro 1 kHz v kmitočtovém pásmu 380-385/390-395 MHz
K16	Koeficient kmitočtového pásma
	K16 = 1      pro f <2,2 GHz 
	K16 = 0,2    pro f >= 2,2 GHz

A. 1. Celoplošné rádiové sítě
Kč ročně dle výpočtu

Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty využívány rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. Celoplošnými rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu.
Výpočet:
C = S1 x K1 x K16
kde je
C	Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu
S1	Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
	S1 = 1600 Kč
K1	Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.
	Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.
K1 = 1	x šířka [v kHz] 
pro kmitočty mimo kmitočtové pásmo 380-385/390-395 MHz   
K1 = 0,25 x šířka [v kHz]	
	pro kmitočty v kmitočtovém pásmu 380-385/390-395 MHz
K16	Koeficient kmitočtového pásma
K16 = 1	pro f < 1 GHz
K16 = 0,7	pro 1 ≤ f < 2,2 GHz
K16 = 0,2	pro f ≥ 2,2 GHz

A. 2. Ostatní rádiové sítě pozemní pohyblivé služby 
Kč ročně dle výpočtu

A 2.1 Regionální a lokální rádiové sítě 
 
Regionálními a lokálními rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí rádiové sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty využívány rádiovými zařízeními na vymezeném území České republiky podle podmínek přídělu rádiových kmitočtů, za účelem poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 

Výpočet: 
C = S1 x K1 x K16 x Kr
kde je
C	Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu
S1	Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
	S1 = 1600 Kč
K1	Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.
	Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.
	K1 = 1     pro 1 kHz
K16	Koeficient kmitočtového pásma
	K16 = 1    pro f <2,2 GHz 
	K16 = 0,2    pro f >= 2,2 GHz
Kr	Koeficient regionálního rozsahu sítě
	Výše koeficientu se vypočte na základě vzorce:
              POPreg
	Kr  =  --------
              POPČR
kde je
POPreg	počet obyvatel regionu nebo lokality, která je určena v podmínkách přídělu
	POPČR	počet obyvatel České republiky

A 2.1 Regionální a lokální rádiové sítě

Regionálními a lokálními rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění rozumí rádiové sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty využívány rádiovými zařízeními na vymezeném území České republiky podle podmínek přídělu rádiových kmitočtů, za účelem poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 
Výpočet: 
C = S1 x K1 x K16 x Kr
kde je
C	Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu
S1	Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma
S1 = 1600 Kč
K1	Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma.
	Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči ve využívaném kmitočtovém pásmu.
	K1 = 1 x šířka [v kHz]
K16	Koeficient kmitočtového pásma
	K16 = 1	pro f < 1 GHz
	K16 = 0,7	pro 1 ≤ f < 2,2 GHz
	K16 = 0,2	pro f ≥ 2,2 GHz
Kr	Koeficient regionálního rozsahu sítě
	Výše koeficientu se vypočte na základě vzorce:
	
	kde je
POPreg	počet obyvatel regionu nebo lokality, která je určena v podmínkách přídělu
POPČR	počet obyvatel České republiky

A 2.2 Ostatní rádiové sítě 
 
       ….   

B. PEVNÁ SLUŽBA
Kč ročně dle výpočtu
Výpočet:
C = S3 x K7 x K8 x K9 x K10 x K15
kde je

C	Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu
S3	Sazba za jeden rádiový kmitočet podle druhu radioreléového spoje
a) Radioreléový spoj bod-bod                                      10 000 Kč
b) Radioreléový spoj bod-multibod (1 řídící stanice)                 25 000 Kč
K7	Koeficient zabrané šířky kmitočtového pásma do 31. prosince 2013:
K7 = 0,75 při zabrané šířce pásma do 5 MHz
	K7 = 1,5 při zabrané šířce pásma od 5 do 10 MHz
	K7 = 3 při zabrané šířce pásma od 10 do 20 MHz
	K7 = 4,5 při zabrané šířce pásma od 20 do 30 MHz
	K7 = 6 při zabrané šířce pásma od 30 do 60 MHz
	K7 = 10 při zabrané šířce pásma nad 60 MHz
K7	Koeficient zabrané šířky kmitočtového pásma od 1. ledna 2014:
	K7 = 0,5 při zabrané šířce pásma do 5 MHz
	K7 = 1 při zabrané šířce pásma od 5 do 10 MHz
K7 = 2 při zabrané šířce pásma od 10 do 20 MHz
K7 = 3 při zabrané šířce pásma od 20 do 30 MHz
	K7 = 5 při zabrané šířce pásma od 30 do 60 MHz
	K7 = 8 při zabrané šířce pásma nad 60 MHz
K8	Koeficient kmitočtového pásma:
K8 = 0,10 pro f =< 1 GHz
K8 = 1,00 pro 1 GHz < f =< 3 GHz
K8 = 0,80 pro 3 GHz < f =< 16 GHz
K8 = 0,60 pro 16 GHz < f =< 24 GHz
K8 = 0,50 pro 24 GHz < f =< 35 GHz
K8 = 0,40 pro 35 GHz < f =< 47 GHz
K8 = 0,25 pro f > 47 GHz
K9	Koeficient výstupního výkonu Q použitého zařízení:
K9 = 0,25 Q =< 0 dBm
K9 = 0,40 0 dBm < Q =< 10 dBm
K9 = 0,60 10 dBm < Q =< 20 dBm
K9 = 0,80 20 dBm < Q =< 30 dBm
K9 = 1,00 30 dBm < Q =<40 dBm
K9 = 1,50 Q > 40 dBm
K10	Koeficient řízení výstupního výkonu použitého rádiového zařízení:
K10 = 0,80 systém řízení výstupního výkonu použit
K10 = 1,00 systém řízení výstupního výkonu nepoužit
K15	Koeficient křížové polarizace
	K15 = 1,25

Poznámka:
Pro systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) typu uspořádání bod-multibod v případě obousměrného rádiového provozu tohoto systému se poplatky vyměřují v kategorii pevná služba i v případě, že část poskytované služby má charakter rozhlasové služby. Poplatky za využívání kmitočtů rádiovými zařízeními pevné služby s kmitočty do 1 GHz včetně (s výjimkou rádiových směrových pevných spojů bod-bod v kmitočtovém pásmu 405 - 425 MHz) se vyměří výpočtem pro pozemní pohyblivou službu. 

B. PEVNÁ SLUŽBA						
Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:
C = S3 x K9 x K10 x K15
kde je
C	Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu
S3	Sazba za jeden rádiový kmitočet podle druhu radioreléového spoje, kmitočtového pásma a zabrané šířky kmitočtového pásma

a)	Radioreléový spoj bod-bod
Sazba za rádiový kmitočet	Šířka pásma
0-5 MHz	Šířka pásma
5-10 MHz	Šířka pásma
10-20 MHz	Šířka pásma
20-30 MHz	Šířka pásma
30-60 MHz	Šířka pásma
>60 MHz	
Kmitočtové pásmo <1 GHz	500 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč	3 000 Kč	3 500 Kč	5 600 Kč	
Kmitočtové pásmo 1-3 GHz	5 000 Kč	10 000 Kč	20 000 Kč	30 000 Kč	35 000 Kč	56 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 3-16 GHz	4 000 Kč	8 000 Kč	16 000 Kč	24 000 Kč	28 000 Kč	44 800 Kč	
Kmitočtové pásmo 16-24 GHz	3 000 Kč	6 000 Kč	12 000 Kč	18 000 Kč	21 000 Kč	33 600 Kč	
Kmitočtové pásmo 24-35 GHz	2 500 Kč	5 000 Kč	10 000 Kč	15 000 Kč	17 500 Kč	28 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 35-40 GHz	2 000 Kč	4 000 Kč	8 000 Kč	12 000 Kč	14 000 Kč	22 400 Kč	
Kmitočtové pásmo 40-47 GHz	1 000 Kč	2 000 Kč	4 000 Kč	6 000 Kč	10 000 Kč	16 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 47-55 GHz	600 Kč	1 300 Kč	2 500 Kč	3 800 Kč	6 300 Kč	10 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 55-66 GHz	100 Kč	300 Kč	500 Kč	800 Kč	1 300 Kč	2 000 Kč	
Kmitočtové pásmo >66 GHz	600 Kč	1 300 Kč	2 500 Kč	3 800 Kč	6 300 Kč	10 000 Kč	

b)	Radioreléový spoj bod-multibod (1 řídící stanice)
Sazba za rádiový kmitočet	Šířka pásma
0-5 MHz	Šířka pásma
5-10 MHz	Šířka pásma
10-20 MHz	Šířka pásma
20-30 MHz	Šířka pásma
30-60 MHz	Šířka pásma
>60 MHz	
Kmitočtové pásmo <1 GHz	1 250 Kč	2 500 Kč	5 000 Kč	7 500 Kč	8 750 Kč	14 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 1-3 GHz	12 500 Kč	25 000 Kč	50 000 Kč	75 000 Kč	87 500 Kč	140 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 3-16 GHz	10 000 Kč	20 000 Kč	40 000 Kč	60 000 Kč	70 000 Kč	112 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 16-24 GHz	7 500 Kč	15 000 Kč	30 000 Kč	45 000 Kč	52 500 Kč	84 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 24-35 GHz	6 250 Kč	12 500 Kč	25 000 Kč	37 500 Kč	43 750 Kč	70 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 35-40 GHz	5 000 Kč	10 000 Kč	20 000 Kč	30 000 Kč	35 000 Kč	56 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 40-47 GHz	2 500 Kč	5 000 Kč	10 000 Kč	15 000 Kč	25 000 Kč	40 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 47-55 GHz	1 500 Kč	3 250 Kč	6 250 Kč	9 500 Kč	15 750 Kč	25 000 Kč	
Kmitočtové pásmo 55-66 GHz	250 Kč	750 Kč	1 250 Kč	2 000 Kč	3 250 Kč	5 000 Kč	
Kmitočtové pásmo >66 GHz	1 500 Kč	3 250 Kč	6 250 Kč	9 500 Kč	15 750 Kč	25 000 Kč	

K9	Koeficient výstupního výkonu Q použitého zařízení:
K9 = 0,25	Q =< 0 dBm
K9 = 0,4	0 dBm < Q =< 10 dBm
K9 = 0,6	10 dBm < Q =< 20 dBm
K9 = 0,8	20 dBm < Q =< 30 dBm
K9 = 1		30 dBm < Q =<40 dBm
K9 = 1,5	Q > 40 dBm
K10	Koeficient řízení výstupního výkonu použitého rádiového zařízení:
K10 = 0,8	systém řízení výstupního výkonu použit
K10 = 1	systém řízení výstupního výkonu nepoužit
K15	Koeficient křížové polarizace
	K15 = 1,25

Poznámka:
Pro systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) typu uspořádání bod-multibod v případě obousměrného rádiového provozu tohoto systému se poplatky vyměřují v kategorii pevná služba i v případě, že část poskytované služby má charakter rozhlasové služby. Poplatky za využívání kmitočtů rádiovými zařízeními pevné služby s kmitočty do 1 GHz včetně (s výjimkou rádiových směrových pevných spojů bod-bod v kmitočtovém pásmu 405-425 MHz) se vyměří výpočtem pro pozemní pohyblivou službu.

C. ROZHLASOVÁ SLUŽBA

C.1. Rozhlasové vysílání

  …        

D. DRUŽICOVÁ SLUŽBA

Kč ročně dle výpočtu
Výpočet:
C = S5 x K12 x K13
kde je
C	Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu pozemskou stanicí
S5	Sazba za 1 MHz šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním
	S5 = 2500 Kč
K12	Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním
K12 = 4     pro šířku pásma =mensi 4 MHz
K12         pro  šířku  pásma  >  4  MHz  se rovná počtu MHz,
                    odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma zabraného vysíláním
K13	Koeficient při použití technologie s mnohonásobným přístupem ke kanálu
K13 = 0,1

D. DRUŽICOVÁ SLUŽBA				
Kč ročně dle výpočtu

Výpočet: 
C = S5 x K12 x K13
kde je
C	Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu pozemskou stanicí
S5	Sazba za 1 MHz šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním
	S5 = 2500 Kč
K12	Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním
K12 = 4	pro šířku pásma ≤ 4 MHz
K12	pro šířku pásma > 4 MHz se rovná počtu MHz, odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma zabraného vysíláním
K13	Koeficient použití technologie s mnohonásobným přístupem ke kanálu
K13 = 0,1	při použití technologie s mnohonásobným přístupem ke kanálu
K13 = 1	není-li použita technologie s mnohonásobným přístupem ke kanálu

E. OSTATNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

…